|  |  |
| --- | --- |
| **Activités d’Aecon :** | Grands projets Est |
| **Projet/Emplacement:** | BNA (Gordie Howe) Pont Canadien Quai 14 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Associated Serious Event Flash:** | Perte de temps (commotion cérébrale légère à grave nécessitant 4 jours d'absence du travail). |

|  |
| --- |
| **Résumé de l’enquête et constatations :** |
| |  | | --- | |  |  |  | | --- | | **Une pompe à eau de 26 livres est tombée d'une hauteur de 18'4", frappant un travailleur à l'arrière du casque de sécurité, causant une commotion cérébrale légère à sévère.**  L'incident s'est produit lorsqu'un ouvrier, chargé de pomper l'eau de la jambe de la jetée, a été frappé par la chute d'une pompe à eau. L'ouvrier venait de descendre d'une échelle au bas de la tour de la jetée lorsque la pompe, qui n'était pas correctement fixée, est tombée d'une plate-forme en béton située à 18 pieds 4 pouces au-dessus de lui. La pompe a été arrachée par inadvertance de la plate-forme lorsque la ceinture à outils de l'ouvrier s'est accrochée au cordon d'alimentation. Malgré l'impact, le travailleur est resté conscient et debout. L'incident a entraîné l'arrêt des opérations pour une enquête initiale, ce qui a provoqué des retards dans le calendrier et la production. Le travailleur a été diagnostiqué avec une commotion cérébrale légère à sévère et a été absent du travail jusqu'au 23 octobre 2024.  **Facteurs de causalité:**  - La pompe à eau n'était pas correctement fixée sur la plate-forme. - Les sangles d'équipement n'étaient pas utilisées au moment de l'accident. - La ceinture à outils du travailleur s'est emmêlée dans le cordon d'alimentation de la pompe. - La pompe a été laissée sur la plate-forme, ajoutant à l'encombrement d'un lieu de travail étroit. | |

|  |
| --- |
| **Mesures préventives pour les autres :** |
| - Veillez à ce que tous les équipements soient correctement fixés afin d'éviter tout risque de chute d'objet. - Utilisez des attaches pour l'équipement si nécessaire. - Évaluez régulièrement les tâches afin d'éviter tout enchevêtrement avec des objets et des cordes environnants. - Retirez les outils et équipements inutiles des lieux de travail immédiatement après leur utilisation. - Suivez et vérifiez toutes les procédures opérationnelles normalisées et les exigences en matière de prévention des chutes d'objets. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Personne-ressource pour de plus amples renseignements** | **Responsible:** | **Adresse courriel:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Photo supplémentaire** |  | **Photo supplémentaire** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Photo supplémentaire** |  | **Photo supplémentaire** |
|  |  |